**Ana Başlık**

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Taşkömürü İşletmesi Müessesesi’nde bir gün;

1. Tertip alanı

Madende çalışacak işçiler, vardiya öncesi tertip alanında ekip şefleri ile bir araya gelerek o gün yapılacak çalışma ile ilgili bilgi ve talimatları alırlar.

1. Lambahane

Madende çalışacak işçiler özel kıyafetlerini giydikten sonra, çalışma için gerekli olan oksijen maskelerini ve baş lambalarını alırlar.

1. Kafes Giriş
2. Asansör

Kıyafet ve ekipmanları ile hazır olan personel, günlük çalışma bilgi ve talimatlarını aldıktan sonra ekipler halinde asansör veya diğer adıyla kafes ile madene inerler.

1. Fayton Giriş
2. Fayton

Kafes ile madene inen personel, buradan kazı alanlarına giden ana galeriye personel taşıyıcı vagonlar ile geçerler.

1. Anayol

Vagonlar vasıtası ile ulaşılan ve kazı alanlarına giden tünelleri bağlayan geniş galeridir. Genelde madende doğal havalandırmanın ulaşabildiği noktadır, galeriden kazı alanlarına havalandırma, su, elektrik dağıtımı yapılmaktadır. Galeride ayrıca ilk yardım yani tahlisiye, iletisim ve ekipman bakımı için personel ve odalar bulunur.

1. Bakım

Tahkimat takviyesi; galerilerde yapılmış bağların tavan ve yan basınçlara karşı bir set hâlinde karşı koymalarını sağlamak, alına yakın bağların ateşlemelerde deforme olmalarını veya devrilmelerini önlemek için boyundurukların veya yan direklerin, galeri istikametinde yerleştirilen kiriş şeklindeki direk veya profil demirleri ile takviyesi.

1. Fayton Bakım
2. Fayton Bakım 2-2

Madende personel ve kömürün taşınmasında kullanılan faytonlar düzenli bakım yapılmaktadır.

1. Yükleme

Madenden çıkarılan kömürün vagonlara yüklenmesi

1. Transfer

Kömürün vagonlar ile taşınması

1. Yemek

Madende çalışan personel, yemek molalarında kalaslardan oluşan bir masa ve oturma grubu kurarlar. Yanlarında getirdikleri nevalelerini bu tezgah üstüne serer, sohbet ederek yerler.